Załącznik nr 1 
do sprawy DLG-A 6603385-A

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU OBJĘTEGO ZAPYTANIEM

Przedmiot zamówienia:  Dostawa i montaż urządzenia do przeprowadzania automatycznej elektroforezy żelowej służące do określania ilości i jakości DNA i RNA (1 kpl.)   

	Urządzenie do  przeprowadzania automatycznej elektroforezy żelowej służące do określania ilości i jakości DNA i RNA (1 kpl.) 
Producent/Firma*..............................................................................................
Urządzenie model/typ*.....................................................................................
kraj pochodzenia* .............................................................................................
rok produkcji min. 2025: ......................................... o następujących parametrach:

	Urządzenie do przeprowadzania automatycznej elektroforezy żelowej służące do określania ilości i jakości DNA i RNA spełniające co najmniej następujące funkcjonalności:

- Analiza materiału musi być realizowana za pomocą jednorazowych taśm z oddzielonymi od siebie mikrokanałami;
- Taśmy z mikrokanałami muszą zawierać gotowy żel – co oznacza brak konieczności samodzielnego przygotowywania przez użytkownika żelu do elektroforezy;
- Urządzenie musi umożliwiać analizę co najmniej od 1 do 16 próbek na jednej taśmie z mikrokanałami o której mowa powyżej;
- Urządzenie musi umożliwiać częściowe wykorzystanie taśmy z mikrokanałami tzn. niezużyte mikrokanały muszą mieć możliwość wykorzystania ich w kolejnej analizie;
- Urządzenie musi automatycznie określać wielkość, ilość i jakość badanego materiału; 
- Badane próbki muszą być automatycznie pobierane przez urządzenie przy pomocy jednorazowych końcówek, co zabezpieczy je przed ich zanieczyszczeniem; 
- Analiza elektroforetyczna materiału musi być realizowana poprzez pomiar fluorescencji wzbudzonej światłem LED. 
• Urządzenie musi umożliwiać podanie próbek do analizy w co najmniej dwóch paskach 8-probówkowych;
- Urządzenie musi samodzielnie przeprowadzić analizę co najmniej 16 próbek w jednym cyklu pracy;
- Urządzenie musi umożliwiać przeprowadzenie analizy przy minimalnym zużyciu badanego materiału co najmniej (1-2 μl). 
- Urządzenie musi posiadać na wyposażeniu dedykowaną jednostkę sterującą (typu laptop) zgodną z wymogami producenta, z zainstalowanym systemem operacyjnym, umożliwiającą niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych.

Oprogramowanie służące do sterowania urządzeniem musi umożliwiać co najmniej: 
- przedstawienie wyników elektroforetycznych w postaci klasycznego żelu jak i wykresu i zestawienia w tabeli; 
- podgląd elektroforegramów pojedynczych próbek jak i porównanie wyników z kilku próbek na jednym wykresie;
- automatyczne określenie stopnia integralności RNA; 
- automatyczne określenie stopnia integralności DNA; 
- dostosowanie formy wydruku wyników do potrzeb użytkownika; 
- dostosowanie rodzaju wyświetlanych danych do potrzeb użytkownika; 
- przeprowadzenie diagnostyki poprawnego działania urządzenia; 
- otrzymane wyniki muszą być zapisywane są w formie plików cyfrowych np., .XML, które mogą być poddane dalszej obróbce jak również wysłane np. pocztą elektroniczną w celu ich analizy za pomocą powszechnie użytkowanych arkuszy kalkulacyjnych
- możliwość rozdziału całkowitego RNA z czułością co najmniej 100pg/μl. 
- możliwość rozdziału fragmentów DNA z czułością co najmniej 10pg/μl. 
- możliwość rozdziału genomowego DNA z czułością co najmniej 0,5ng/μl

- Zaoferowane urządzenie musi być zgodne z dyrektywą 2014/30/EU
- Zaoferowane urządzenie nie może zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku.
- Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw.
- Urządzenie musi posiadać wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty oraz odpowiednie klasy energetyczne poświadczające jego energooszczędność
- Zaoferowany komputer musi mieć możliwość, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień systemu operacyjnego, dostosowania poziomu zużycia energii powiązanego z wydajnością pracy
- Zaoferowany komputer musi być zgodny z dyrektywą 2014/30/EU,
- Zaoferowany zestaw komputerowy musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 / jeżeli dotyczy 
- Zaoferowany zestaw komputerowy musi posiadać certyfikat EPEAT co najmniej Silver / jeżeli dotyczy
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